*************************************
BVEオブジェクト「JR九州415系(鋼製車)」
*************************************
ダウンロードしていただきありがとうございます。九州北部を中心に各地で活躍する415系鋼製車(421・423系含む)オブジェクトです。

【使い方(編成例)】
20メートル間隔で配置して下さい。←鹿児島・長崎(後) 門司港・下関(前)→
[421・423系]Tc421-24.csv - M420.csv - M421.csv - Tc421-23.csv　(※1)
[423系最終 ]Tc421-104.csv - M422-29.csv - M423-29.csv - Tc421-103.csv
[415系0'代 ]Tc411-308.csv - M414-4.csv - M415-4.csv - Tc411-307.csv　(※2)
[415系100代]Tc411-200.csv - M414-100.csv - M415-100.csv - Tc411-100.csv　(※3)

※1：ファイル名末尾「C1」はAU1X冷房搭載、「C2」はAU2X冷房搭載、「C3」はAU2X冷房搭載(搭載位置変更車)、先頭車の「S」は前灯改造車
　　 なおモハ420形のAU2X冷房搭載車は全て「C2」タイプです
※2：ファイル名末尾に「N」を付けると一部窓を固定化した更新車になります
※3：500番代は本データの仕様では100番代との差異が少ないため省略


【方向幕・灯具について】
方向幕と前照灯・尾灯は選択式としています。別ファイルを一番前の車両と同じ位置に置いて使用します。なお421・423系は[light1.csv]、415系および423系前灯改造車は[light2.csv]をご利用ください。
◆方向幕
現行の行先表示を手持ち分(一部他形式の字幕を加工)のみ入れてあります。421・423系は時代が合いませんので、各自作成し差替えた方が良いかと思います。変更はcsvファイルの一番上、「種別表示」にある「LoadTexture,\destination\***.bmp」の***の部分を書き換えてください。
◆前灯
明滅を変更できます(初期設定では点灯状態)。消灯する場合はシールドビーム車は[light_off.bmp]、白熱灯車は[lightB_off.bmp]に変更下さい。
◆尾灯
明滅を変更可能です。初期設定では消灯状態、点灯させる場合は[light-tailon.bmp]に変更下さい。

【細かい点について】
屋根上・床下は相変わらず適当な表現です。なお床下機器画像は全て415系100番代のものを使用しています。

【改造と利用について】
詳細についてはFTN-BVE内「当サイトのデータの利用について」をご覧ください。

制作：P車解結可6連
連絡は当サイトのメールフォーム(https://form1ssl.fc2.com/form/?id=1125875f6e6d3b19)よりお願いします。

[更新履歴]
2021/08/12　公開