踏切長さ

△010：1m
△025：2.5m		-1.0
○045：4.5m		0
△070：7m		1.25
△100：10m		2.0
　 └　20m
△120：12m		2.5
　 └　24m
△160：16m		2.0
　 └　32m

Cr_base_XXX	･･･	踏切アスファルト
Cr_base_XXXC	･･･	アスファルト 曲線区間調整用
Cr_base_XXXL/R	･･･	アスファルト 左右用

警報機（共通）
Cr_sig1_L/R	･･･	通常型
Cr_sig2_L/R	･･･	全灯型

遮断機
Cr_barL/R_040

特殊信号発光機（トウモロコシ）
hakko