********************************
BVEオブジェクト「国鉄DE10・11形」
********************************
ダウンロードしていただきありがとうございます。1966年に登場した支線・入替用機関車DE10形のオブジェクトです。

【各ファイルのご案内】
ファイル名は[DE10-1153D.csv]などのように、車番と記号で付けてあります。車番はDE10形の0・1000番台に基づいて付けていますが、例外もあります。末尾の記号「D」は暖地型を、「K」は寒地型を表します。また、小改造でDE11形にも変更できます。
[DE10-1153]3軸側台車がDT132からDT142に変更されています。1500番台は1550以降、DE11では1028以降が該当します。
[DE10-1610]放熱器カバーの形状が一体型から3分割型に変更されています。DE11では1032以降が該当します。

なお、タブレット保護板が無いキャブ側面のテクスチャ[side-cab2.bmp]、通風孔の無い2エンド側前面[front2_2.bmp]も用意していますので、適宜差替えてご利用ください。

【使い方】
ボンネットが短い方(2エンド側)を先頭にしています。14メートル間隔で配置してください。
前面車番の変更は一桁単位で行います。それぞれ適宜変更してご利用ください。

【改造と利用について】
改造は基本的に許可します。そのまま路線データで使う場合や、改造したものを路線データに組み込むのは連絡不要です。但し、このオブジェクトをベースに何かを作られて公開される場合は下記連絡先に御一報いただけると有難いです。

制作者｜P車解結可6連　
連絡先｜「P-blog」のBVEカテゴリ内の当オブジェクト記事
　　　｜→http://psha7001.blog25.fc2.com/blog-entry-1121.html

[更新履歴]
2015/1/18　微修正