JR貨物EH500形電気機関車 ストラクチャ

2021/07/11更新 Ver 1.0
かんたんのゆめ　NT/fiv
---------------------------------------------------------------------------
※このストラクチャは2001〜2003年頃狩野氏制作のものをリニューアルしたものです。

【内容】

・EH500A.x		A車 本体
・EH500A_PD.x		A車 パンタグラフ（集電）
・EH500A_PU.x		A車 パンタグラフ（畳み）
・EH500A_TL.x		A車 テールライト用被せパーツ

・EH500B.x		B車 本体
・EH500B_PD.x		B車 パンタグラフ（集電）
・EH500B_PU.x		B車 パンタグラフ（畳み）
・EH500B_TL.x		B車 テールライト用被せパーツ

・EH500x_Px_MJ.x	門司仕様パンタグラフ（黄色）

※機関車のパンタグラフは基本的に直流区間では２本で集電、交流区間では後位１本のみで集電します。
※ライトは点灯加工しています。


【データ利用について】
・このストラクチャは過去に狩野氏が制作・公開していたCSVストラクチャをNT/fivがリニューアルしたものです。

・データの再改造および再改造データの素材としての公開も問題ありません。
　原作著作権は放棄されていないため、表記は原作：狩野氏、改造：NT/fivとして表記をお願いします。

・利用についてはBVE(含openBVE)用データとしての利用に限ります。他ソフトへの転用利用は不可とさせていただきます。
　

【設置サンプル（対向列車）】
; EH500[門]_A車_karino
[structure]
key=EH500A
distance=-30.015
z=3
span=6.73

[structure]
key=EH500A_PU_MJ
distance=-30.015
z=3
span=6.73

[sound3d]
key = el_run
function = Rolling
distance2 = -32.9
distance1 = -20.4

[sound3d]
key = el_loop
function = Stationary
distance2 = -32.9
distance1 = -20.4

;EH500[門]_B車_karino
[structure]
key=EH500B
distance=-42.515
z=3.8
span=6.73

[structure]
key=EH500B_PD_MJ
distance=-42.515
z=3.8
span=6.73

;--------------------------------
;コンテナ車
[structure]
key=koki104_p_JRF
distance=-17.3
z=7.1
span=14.2

[structure]
key=base_20m
distance=-17.3
z=7.1
span=14.2

[sound3d]
key = koki_run
function = Rolling
distance2 = 0
distance1 = -20.4

