BveTs Vehicle Parameters 2.01

[PluginOrganizer.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[PluginOrganizer64.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions64.yml

[ATS_S.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[ATSN.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[MC53.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[ME23.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[SRD.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[Oneman.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[Onemanhoso.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[Wiper.dll]
VerboseLogging = true
InstructionFileName = Instructions.yml

[BveHooker.dll]
Enabled = true

[dmf13hs_tc2a.dll]
SoundFilesRootPath = ..\EngSound_kiha54\Sound\

EngineNoiseMotorNoiseTxtFileName = EngineNoise\MotorNoise.txt
EngineNoiseSoundTxtFileName = Sound.txt
EngineNoiseSoundTxtSectionName = Engine

GearNoiseMotorNoiseTxtFileName = GearNoise\MotorNoise.txt
GearNoiseSoundTxtFileName = Sound.txt
GearNoiseSoundTxtSectionName = Gear

TransferGear1NoiseMotorNoiseTxtFileName = TransferGear1Noise\MotorNoise.txt
TransferGear1NoiseSoundTxtFileName = Sound.txt
TransferGear1NoiseSoundTxtSectionName = TransferGear1

TransferGear2NoiseMotorNoiseTxtFileName = TransferGear2Noise\MotorNoise.txt
TransferGear2NoiseSoundTxtFileName = Sound.txt
TransferGear2NoiseSoundTxtSectionName = TransferGear2

ExhaustNoiseMotorNoiseTxtFileName = ExhaustNoise\MotorNoise.txt
ExhaustNoiseSoundTxtFileName = Sound.txt
ExhaustNoiseSoundTxtSectionName = Exhaust

TurbineNoiseMotorNoiseTxtFileName = TurbineNoise\MotorNoise.txt
TurbineNoiseSoundTxtFileName = Sound.txt
TurbineNoiseSoundTxtSectionName = Turbine

OtherNoiseSoundTxtFileName = Sound.txt

; ノッチ曲線データのノッチ数
NumberOfTractionNotch = 9

;; ノッチ曲線のノッチを燃制ハンドルのノッチにどのように割り当てるか？
;; この場合だと、燃制0:ノッチ曲線0, 燃制1:ノッチ曲線1…燃制4:ノッチ曲線6, 燃制5:ノッチ曲線8…となっている。
;TractionHandleToPositionTable = 0, 1, 2, 4, 6, 8

; 燃制ハンドルの位置における正規化された燃料噴射量 (0.0-1.0)
; 燃制0は機関空回転の状態となり、ここでは設定しない。（ガバナが噴射量を決めるので、ここで値をつけると底上げされてしまう）
;FuelTable = 0.0, 0.4, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0
FuelTable = 0.0, 0.425, 0.505, 0.65, 0.85, 1.0
TractionPositionTable = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8, 9, 10

; 機関ブレーキ時のノッチ曲線の設定
; 2つ設定しているのは、「排気ブレーキ」「コンバータブレーキ」の時のため。
; コンバータブレーキは未実装だけど曲線は用意する。
EngineBrakeTractionPositionTable = 11, 12

; 機関保護に入る回転数
NOverrun = 2400.0
;NOverrun = 2100.0

; 機関最高回転数（この値でガバナによる制御入る）
NEngineMaximum = 2200.0
;NEngineMaximum = 1900.0

; 機関空回転時回転数（この値でガバナによる制御入る）
NEngineMinimum = 550.0

; 空フカシ時の回転数の上がり方の勢い
NoLoadMaximumNEngineRatio = 2.1
;NoLoadMaximumNEngineRatio = 0.9

; 機関の回転しにくさ（もっさり加減）を決める値。
; a, b, c となっており、計算式は ax^2+bx+c となっている。
; xは機関の現在回転数が与えられ、求められた数字が大きくなるほど回転数が上がりづらくもっさりする。
ResponseCharacteristicsFactors = 100.0, 200.0, 10.0

; 機関のレスポンスの悪さ、吸気系の設定。
ResponsePneumaticFactors = 1500.0, 100.0

; 機関のレスポンスの悪さ、燃焼系の設定。
ResponseCombustionFactor = 500.0

; ガバナの設定群。PID制御しており、P値, I値, D値, 制御時の最小値, 制御時の最大値 で並ぶ。
; 空回転の制御
GovernorMinimumPidParameters = 1.5, 0.2, 0.5, 1.0, 0.0

; 最高回転の制御
GovernorMaximumPidParameters = 15.0, 10.0, 5.0, 0.0, -1.0

; ガバナによる回転同期制御（この変速機では使わない。）
GovernorSyncingPidParameters = 5.0, 0.8, 0.9, 0.7, 0.0

; ガバナモータの応答性（大きいほどもっさり）
GovernorMotorResponseFactor = 1300.0

; 変速機の歯車のうなり設定。
GearTrainBacklashFactors = 500.0, 2.0, 1.0, 275.0, 0.5, 70.0

; コンバータの特性設定。
; 機関により異なるため、設定が必須。
ConverterFactors = -0.000000025971581135607, -0.000080284466164186600, 0.612672125290171000000, 1364.726963958830000000000

;; 各シフトのギア比
; この場合だと、直結1の歯車比, 直結2の歯車比 で並ぶ。
GearRatios = 1.464, 1.029
; シフト数。直結2までなので2つ。 
NumberOfShiftRange = 2

;; 各シフトクラッチの応答性。直結1, 直結2と並んでいる。
;ShiftClutchesEngagingDuration = 500.0, 500.0
;ShiftClutchesDisengagingDuration = 500.0, 500.0

; 直結クラッチの応答性。
LockUpClutchEngagingDuration = 300.0
LockUpClutchDisengagingDuration = 300.0

;??
ConverterClutchEngagingDuration = 300.0

ConverterClutchDisengagingDuration = 300.0

; 逆転クラッチの応答性。
ReverserClutchEngagingDuration = 1000.0
ReverserClutchDisengagingDuration = 100.0

; 排気ブレーキバルブの応答性。
ExhaustBrakeValveOpeningDuration = 500.0
ExhaustBrakeValveClosingDuration = 500.0

;; 直結クラッチでロックアップする速度
;LockUpRange = 50.0

;; 直結クラッチのロックアップをやめる速度
;ConverterRange = 45.0

;; シフトの速度設定。
;; 惰行の時。この場合は、直結1のとき68キロでシフトアップ。直結2はシフトアップしないので -1.0 でシフトアップ禁止に。
;ShiftRanges = 68.0, -1.0

;; 力行していてシフトアップする際。
;ShiftUpRanges = 68.0, -1.0

;; 力行していて速度が落ちてきてしまいシフトダウンする際。直結2で63キロまで落ちるとシフトダウンする。
;; 直結1からシフトダウンできないので -1.0
;ShiftDownRanges = -1.0, 63.0

;; シフトパターン。
;ShiftPattern = 0, 1

;; 変速ハンドルの有無（1: なし 0: あり）
;TransmissionShiftModeType = 0

;IndicatorMode = 0

;; 機関ブレーキの速度設定。上と同じ。
;EngineBrakeShiftRanges = 68.0, -1.0
;EngineBrakeShiftUpRanges = 68.0, -1.0
;EngineBrakeShiftDownRanges = -1.0, 63.0

;; 機関ブレーキ開始の速度。直結1、直結2どちらも40キロからできるように。
;EngineBrakeStartVelocities = 40.0, 40.0
;; 機関ブレーキ終了の速度。直結1、直結2どちらも40キロで終わり。
;EngineBrakeEndVelocities = 40.0, 40.0


;; 機関ブレーキがかかるノッチ。 -1 に設定すると自動ブレーキ用に。
;EngineBrakeEnableBrakeNotches = -1
;; 機関ブレーキのシフトパターン。
;EngineBrakeShiftPattern = 0, 1

;; 力行ノッチ制限の設定。
;; 制限する速度。この場合は20キロまで燃制4ノッチ、それ以降はなし。
;TractionNotchLimitingRanges = 20.0, -1.0
;TractionNotchLimitingPattern = 4, -1

;; ガバナによる回転同期機能を使うかどうか。
;IsEnabledSynchronizingByGovernor = false


;; ガバナによる回転同期を使わない際の設定。
;NEngineSynchronizingThreshold = 1750.0
;DeltaSynchronizingThreshold = 150.0
;DeltaEngagingThreshold = 90.0

;??
TdOrOnThreshold = 3.0
TdOrOffThreshold = 3.0
FinalDriveRatio = 2.976
WheelDiameter = 840.0
;ShowDebugDialog = true
ShowDebugDialog = false


[AutomaticBrakeSystem.dll]
CombinedFormationType = jr_dc_common
CombinedFormationPluginParametersRootPath = ..\..\..\..\..\BveDcTrainPack-master\PluginSettings\

SoundFilesRootPath = ..\BrakeSound_kiha54\Sound\
ShoeNoiseMotorNoiseTxtFileName = ShoeNoise\MotorNoise.txt
ShoeNoiseSoundTxtFileName = Sound.txt
ShoeNoiseSoundTxtSectionName = Shoe
OtherNoiseSoundTxtFileName = Sound.txt


; デバッグ用ダイアログ表示
ShowDebugDialog = false
; 配線用遮断器ダイアログ表示
ShowMccbDialog = false
; 計算スレッドの同期にスピンロックを使うかどうか
; コアが大量にある、新しい世代のCPU環境では使用推奨。
UseSpinLockSynchronising = false


[AutomaticBrakeSystem.dll.Car.1]
PluginParametersFileName = Dc54.txt
