「EH200形ストラクチャデータ」

*制作：とまり
*ウェブサイト：通過します(https://tomarimasen.yu-yake.com/)
*連絡先はサイトメニューの「はじめに」の連絡先の項目にあります。何かあればそちらからお願いします。

■EH200形ストラクチャ
◇EH200-1.x
→1エンド側(先頭)
　1エンド側連結面から中間連結面までの長さ12.5m
　台車中心間距離6.4m
　軸距2.5m
　先頭部連結器面から前位台車中心までの長さ3.4m
　後位台車中心から中間部連結面までの長さ2.7m

◇EH200-2.ｘ
→2エンド側
　中間連結面から2エンド側連結面までの長さ12.5m
　台車中心間距離6.4m
　軸距2.5m
　中間連結面から中間側台車中心までの長さ2.7m
　前位台車中心から先頭部連結器面までの長さ3.4m

※1エンド側2エンド側は向かい合わせに連結されていることに留意してください。

1エンド側連結面 <- 3.4m -> No.1台車中心 <- 6.4m -> No.2台車中心 <- 2.7m -> (中間連結部) <- 2.7m -> No.3台車中心 <- 6.4m -> No.4台車中心 <- 3.4m -> 2エンド側連結面

※他列車ファイルを用意していますので活用してください。

◇Blower.wav
→EH200形ブロワー音(定常音用)
　※サンプリング周波数22050Hz、モノラル音源の形式を変更するとBve上で正常に鳴らない可能性が高くなります。編集の際にはご注意ください。



このストラクチャデータはBve trainsim5用に制作されたものです。
Bve trainsimデータ制作に際しての、ストラクチャ・音声の利用は改造・無改造問わず自由です。データ公開に際しての連絡も不要です。
また、同梱のブロワー音音声ファイルですが、別の用途の音源として利用することも自由とします。素敵な路線データ作りの一助になればと考えてます。

EH200形は同じ寸法の車体が向かい合わせの配置になるため、多くの他列車と勝手が違い、他列車ファイルの設定がやや面倒です^o^;
そこで、今回も他列車ファイルを用意しました。StructureKey、SoundKeyについてはそれぞれ暫定的に「EH200-1」「EH200-2」、「Blower」としてありますので、適宜、修正の上ご活用ください。
なお、他列車ファイルの詳細については、Bve trainsim公式サイト他を参照してください。

今回も例に漏れず、メタセコイア用mqoファイルを同梱しましたので、こだわりたい部分や逆に削っておきたい部分などがあればこちらで修正することもできます^o^


毎度のことですが、こと他列車ストラクチャについては、テクスチャデータのDDS形式への変換をおすすめします^o^
配布版ではテクスチャデータがPNG形式ですが、GIMPなどでDDS形式に保存し直した上で、xファイル内のテクスチャファイル指定部分を修正することで、Bve上での動作性が向上します。
具体的な手順については解説されているサイトなどが既にありますので参考にしてください。



本ストラクチャデータを改造し、「単体で配布したい場合」には以下もお読みください(路線データに組み込んでの公開の場合には以下の添付文書は不要です)。
トラブル防止のため、
・データの利用条件
・二次配布者や改造を担当された方のHNとサイトURLやメールアドレス等の連絡先
・本ストラクチャデータを改造した旨
を記載した添付文書(説明書、ReadMe等)を同梱の上で公開するようお願いします。
いいものが出来たらぜひぜひ公開してタキを行進させましょう^o^

[履歴]
2021年07月03日　公開開始
